**Mac OS 10.15或以上操作系統设置锐捷有线认证配置**

1. 打开「**System Preferences**」。 ****
2. 选择 「**Internet & Wireless**」下的 「**Network**」。


1. 选择你的有线网卡标识，点击 「**Advanced**」。

2. 点击**「TCP / IP**」 标识并确保「 **Configure IPv4**」已设定为 「**Using DHCP**」。

3. 选择「**802.1X**」 标识并勾选 「**Enable automatic connection**」.

4. 插入网线后，将会弹出一个窗口。选择 「**Connect**」按钮，并输入你的**账号和密码**，然後按 「**OK**」 认证。


有其他问题，请联系信息化建设与管理处。

联系电话：五台：86862856；江宁：86868136