





**Mac OS 10.15或以上操作系統设置锐捷有线认证配置**

1. 打开「**System Preferences**」。 **[](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later1.png)**
2. 选择 「**Internet & Wireless**」下的 「**Network**」。  
   [](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later2.png)

1. 选择你的有线网卡标识，点击 「**Advanced**」。  
   [](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later4.png)
2. 点击**「TCP / IP**」 标识并确保「 **Configure IPv4**」已设定为 「**Using DHCP**」。  
   [](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later5.png)
3. 选择「**802.1X**」 标识并勾选 「**Enable automatic connection**」.  
   [](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later6.png)
4. 插入网线后，将会弹出一个窗口。选择 「**Connect**」按钮，并输入你的**账号和密码**，然後按 「**OK**」 认证。  
   [](https://faq.icto.um.edu.mo/wp-content/uploads/2015/06/Wired-Network-Configuration-Guide-in-Mac-OS-10.7-or-later7.png)

有其他问题，请联系信息化建设与管理处。

联系电话：五台：86862856；江宁：86868136